|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Aspirasyon cihazları ile vakum yöntemiyle sıvı veya partikül çekme gerektiren tüm işlemlerde aspiratör uçlarına bağlantı yapılabilmesi amacı için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Aspiratör hortumu 180 cm, 210 cm, 250cm, 300cm, 350cm uzunluklardan herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün PVC den üretilmiş, çizgili yapıda olmalı ve bükülmeye dirençli olmalıdır.
2. Aspiratör hortumu 24ch (5.6 mm x 8.0 mm) veya 30ch (7.0 mm x 10 mm) çaplarında olmalıdır.
3. Ürünün her iki ucunda PVC den yapılmış konik konnektör bulunmalıdır.
4. Konnektör kesilmek sureti ile çap istenildiği şekilde ayarlanabilmelidir.
5. Ürün biyo-uyumlu olmalıdır. (İthal ürünler içinde biyo uyumluluk raporları sunulmalı ve bu rapor Türkiye akredite kuruluşlarından alınmış olmalıdır.)
6. Ürün üstünde artık madde, çapak vb. olmamalıdır.
7. Ürün Universal olmalı kullanım için bağlanılacak olan tüm aspiratör uçlarına uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
2. CE belgesi olmalıdır.
3. Ürün steril tekli poşetlerde olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde ürün ölçü bilgisi bulunmalıdır.
 |