SMT2866-BEYİN PİLİ, UZATMA KABLOSU 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün,nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımının, DBS Lead’e taşınmasını sağlayan sistem olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a.  Silikon kauçuk, 
b. Platin-iridyum, 
c. Polikarbonat, silikon elastomer materyallerinden herhangi birisinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün uzunluğu 10 cm-110 cm aralığında olmalıdır. 
4. 4 ile 8 elektrotlu lead ile uyumlu tiplerden herhangi birinden olmalıdır.  

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, esneyebilen yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır. ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
7. Ürün Etilen Oksit veya Gama Sterilizasyon yöntemlerinden herhangi biri steril edilmiş olmalı olmalıdır.
8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.
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