SMT2877- SPİNAL KORD STİMÜLATÖRÜ/JENERATÖRÜ 
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün, sempatik kökenli ağrı sendromları, periferik deafferantasyon ağrısı, spinal kord ve periferik köklerde lezyonun eşlik ettiği ağrılar, bel ağrısı, yetersiz bel cerrahisi sendromu ağrıları, boyun ağrıları, periferal damar hastalıklarında ve angina pektoris gibi rahatsızlıklarda kullanılabilen spinal kord’a düşük voltajlı elektrik akımı vererek stimülasyon sağlayan bir sistem olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün,titanyum alaşımdan ve medikal malzemeden (silikon veya epoksi.) üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün subkütan olarak implantasyona uygun olmalıdır.
4. Ürünün; 
a. Tek Çıkışlı, Şarj Edilemeyen,
b. Çift Çıkışlı, Şarj Edilebilir, 
c. Çift Çıkışlı, Şarj Edilemiyen,
d. Dört çıkışlı şarj edilemeyen,
e. Dört çıkışlı şarj edilebilir seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Ürünün tüm seçeneklerinde uzatma hattı dahil olmalıdır.
6. Ürün, biyouyumlu olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Ürün, hasta konforuna uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Ürün, hastanın farklı gereksinimlerine göre çok programlı olmalıdır.
9. Ürünün tek çıkışlı olan türü en az 8 kanallı olmalı ve 8 ayrı noktayı bağımsız olarak uyarabilmelidir.
10. Ürünün çift çıkışlı olan türü en az 16 kanallı olmalı ve 16 ayrı noktayı bağımsız olarak uyarabilmelidir. 
11. Ürün dışardan kontrol edilebilmesi için RF telemetri veya Bluetooth yöntemi ile bağlantı kurulabilir özellikte olmalıdır.
12. Ürün hastanın klinik doktoru tarafından hasta ihtiyacına göre tespit edilen farklı elektriksel parametreleri (frekans, akım, dalga genişliği) bir doktor veya tıp teknikeri tarafından veya yüklenici firmanın sertifikalı personeli tarafından kolaylıkla harici bir el cihazı ile değiştirilebilmeli ve tekrar programlanabilmelidir. Bu programlama işlemi için hastaya cerrahi bir işlem yapılmasına gerek olmamalıdır. 
13. Ürün sistemde kullanılan tüm ekipmanla uyumlu olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	14. Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır.
15. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
16. Ürünün ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
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