

[bookmark: _GoBack]SMT2913-	EKSTERNAL FİKSASYON, KLİPSLİ ROTASYONEL, TÜBÜLER, ÇOK EKSENLİ FİKSATÖR ÇOKLU ROD VE VİDA KLEMPİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün;
· Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.
4. Ürün, rod ve vida veya kirschner tellerini klipsli bir düzenek ile rotasyona izin verecek şekilde ayarlandıktan sonra somun sıkılarak tutabilecek tasarımda olmalıdır.
5. Sistem bileşenleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

