 SMT3007- İNTERBODY KAFES, LOMBER, SIFIR PROFİLLİ KİLİTLİ PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; lomber bölgede, mekanik instabilitelerde, spondylolisthesis vakalarında, dejeneratif disk hastalıklarında omurgada füzyon oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; sıfır profilli kilitli plak özellikte tasarlanmış olmalıdır.
3. Ürün, PEEK(Polietereterketon)/titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır. 
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli BT ve MRI tetkiklerinde belirgin artefakt yapmamalıdır. 
6. Ürün alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.
7. Ürün, disk mesafesinin ergonomisine uygun anatomik yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
11. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
12. Ürünün biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. 
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