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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma’da ağrıyı durdurmak, kemiği stabilize etmek, kompresyon kırığı nedeniyle kaybolan vertebra gövdesinin yüksekliğini geri kazandırmak amacıyla minimal invasive bir cerrahiye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün kiti, birbirinin içine giren iki parçadan oluşmalıdır.
3.  Ürün kitinde kanül içinden drill küret ve balon geçmelidir.
4. Ürünün kanülünün sapı plastik, gövdesi metal olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır.
6. İç kanül ve dış kanül birbirine tam uyumlu olmalıdır. 
7. Kapatıldığında hem sap kısmında hem de gövdeler arasında boşluk kalmamalıdır.
8. İç ve dış kanül birbirine kilitleme mekanizması ile sabitlenebilmelidir.
9. Sistem içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır, 
11. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
12. Sistem içerisindeki tüm malzemelerin paketi üzerinde son kullanma tarihi, referans numarası, parti kodu, seri numarası ve LOT numarası bilgileri bulunmalıdır.
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