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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma’da ağrıyı durdurmak, kemiği stabilize etmek, kompresyon kırığı nedeniyle kaybolan vertebra gövdesinin yüksekliğini geri kazandırmak amacıyla minimal invasive bir cerrahiye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, metal-plastik olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır.
5. İç kanül ve dış kanül birbirine tam uyumlu olmalıdır.
6. Kapatıldığında hem sap kısmında hem de gövdeler arasında boşluk kalmamalıdır.
7. İç ve dış kanül birbirine kilitleme mekanizması ile sabitlenebilmelidir.
8. Kemik korteksini rahatlıkla geçebilecek uç dizaynına sahip olmalıdır.
9. Sistem içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
11. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
12. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
13. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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