

SMT3049-KORPEKTOMİ KAFES, SERVİKAL, RİGİD, MESH
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal bölgede korpektomi sonrası omurgada füzyon oluşturmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün,rigid ve mesh yapıda olmalıdır.
3. Ürün,titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
4. [bookmark: _GoBack]Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün MR uyumlu olmalıdır.
6. Ürünün alt ve üst yüzeylerinde kaymayı engelleyici dişler olmalıdır.
7. Ürün gerektiğinde kesilerek kullanılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	8.  Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
9. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
11. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
12. Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
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