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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sütur Tutucu, Artroskopik omuz cerrahisinde yumuşak doku içinden sütur geçirilmesinde kullanılmalıdır.
2. Sütur İtici, Artroskopik uygulamalarda düğümün eklem içi sıkıştırılmasında kullanılabilmelidir.
3. Sütur Taşıyıcı, ucu iğne şeklinde her türlü yumuşak dokudan kolay geçebilecek özellikte olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	4. Sütur Tutucu, ucunda nitinol ip yakalayıcı olmalıdır.
5. Sütur Tutucu, İğne özel doku tutucusuna sabitlenebilmeli ve birlikte kullanılmalıdır.
6. Sütur Taşıyıcı kanül içersinde esnek yapıda bir adet en az 50 cm uzunluğunda loop tel bulunmalıdır.
7. Sütur Taşıyıcı çeşitli açılarda, sağa- sola kıvrımlı ve yukarı eğimli çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Set halinde sunulması durumunda plastik düğüm itici, nitinol ip çekici ve dış metal kılıftan oluşmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Sütur Taşıyıcı, Tutucu ve Düğüm İtici tek kullanımlık orjinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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