 SMT3347-KORPEKTOMİ KAFES, LOMBER, RİGİD, BLOK

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün lomber bölgede korpektomi sonrası omurga içerisinde füzyon oluşturmak için kullanılmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, rigid ve blok yapıda olmalıdır. 
3. Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır. 
4. [bookmark: _GoBack]Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Sistem implant dizaynı anterior ve lateral uygulamalar için dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Sistem, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
7. Ürün; kifotik, 0 (sıfır) derece açılı ve lordotik açılı olmak üzere en az 3 (üç) farklı sagital açı sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Korpektomi sahasına tek elle tutulabilen bir alet ile yerleştirilebilmelidir. Bu alet kafese kilitlenebilmeli, kafesin istemsiz olarak aletten ayrılmasını engelleyebilmelidir.
9. Kafesi tutan alet kafesi uçlarına yakın değil merkezine yakın olarak tutmalıdır. 
10. Cerraha bakan yüzü kafes yerleştirildikten sontra kemik greft koymaya müsaade edecek şekilde açık olmalıdır.
11. Alt ve üst vertebral son plaklara temas eden yüzlerin tutunmayı kolaylaştıracak ufak dikensi çıkıntıları olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
13. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
14. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
15. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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