SMT3362- İNTERKALAR SEGMENT, TÜMÖR REZEKSİYON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. İnterkalar Segment; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. İnterkalar Segment, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]İnterkalar Segment; 
a. Kaplamasız,
b. Antibakteriyal Kaplama, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. İnterkalar Segment ana gövdesi greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır.
6. İnterkalar Segmentte parçalar modüler olmalıdır.
7. İnterkalar Segment rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. 
8. İnterkalar Segment stemlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır.
9. Ana gövde için birden faza boy seçeneği bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, orijinal ambalajında olmalıdır.
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