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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, çelik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.
4. Ürün, fragman kaydırma operasyonlarında yivli rod üzerine takılıp kontrollü manuel ilerletme sağlamak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
5. Somun üzerinde lazer markalama ile derece veya rakam yazılmış olmalıdır.
6. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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