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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün; fiksatör üzerinde birbirlerinden bağımsız olarak manipülasyona (kompresyon, distraksiyon, translasyon) izin vermeli ve bir klemp üzerine birden fazla pin kanalları olmalıdır.
5. Ürün, lateral, frontal ve sagittal planlara yönelik açılandırılabilir olmalıdır. 
6. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

