

SMT3638-TORAKOLOMBER POSTERİOR, TRANSVERS KONNEKTÖR, 
VİDA-VİDA
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakalomber bölgede spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, düz (pediatik veya yetişkin) olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün posterior cerrahi yaklaşımla implante edilir özellikte olmalıdır.
6. Ürün, iki vida kafasına yerleştirilerek birbirine bağlanmasını sağlamalıdır. 
7. Ürün her bir vidaya tek bir parça ile sabitlenmelidir.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
10. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
11. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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