SMT3726 DENTAL EĞE, LENTİLO

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Kök kanal tedavisinde kullanılır.

	Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Boyutları 20- 40 numaralar arasında olmalıdır.
4. Ürün ambalajı aynı numaradaki lentilolardan (sorti) veya asorti tiplerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Fonksiyon gören kısmı uca doğru sivrilen ya da silindirik şekilde olmalıdır.
6. Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Kliniklerimizde kullanılan mikromotor anguldruvalarına uyumlu olmalıdır.
8. Sap kısmı ile fonksiyon gören kısım arasında sıkışarak kırılmaları engelleyecek ara yay kısmı bulunmalıdır.
9. Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten çizgi işaretleri veya renk kodlamalarına sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. En az 134 ℃’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
11. Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir.
12. Orijinal ambalajında olmalıdır. 
13. Birim değerlendirilmesi lentilo adedi bazında yapılacaktır.
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