SMT 3731 DENTAL EĞE, GATES GLİDDEN, PEESO REAMERS

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal tedavisinde, kanal dolgusunun koronal kısmının sökümünde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelik olmalıdır.
3. Gates glidden ve peeso reamers çeşitleri olabilir.
4. Sorti veya asorti çeşitleri olmalıdır. Asorti paketler 1-6 numaralı eğeleri içerecek şekilde olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Eğeler üzerinde eğenin numarasını gösterir çentikler olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Kliniğimizde kullanılan anguldurvalarla uyumlu olmalı, kolayca takılıp çıkartılabilir özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Kutu içerisinde ya da blister ambalajlarda olmalıdır.
8. 134ºC otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.
9. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
10. Birim değerlendirilmesi gates glidden veya peeso reamers eğesi adedi bazında yapılacaktır.
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