SMT 3732 DENTAL FREZ, LABORATUAR, FIRÇA
	SMT Temel İşlevi:
	1. Protez cilalama işleminde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Farklı boyutlarda çeşitleri olabilir.
3. Fırçaların; bez fırça, pamuk fırça, siyah kıl fırça şeklinde tipleri bulunabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Kolayca deforme olmamalıdırlar.
5. Gövde deliğinin çapı cila motoruna uygun olmalıdır.
6. Fırçaların kılları gövdeye sıkı şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
Bez fırça; 
7. Tahta gövdeli olmalıdır.
8. Kılları yumuşak olmalıdır.
Siyah kıl fırça;
9. Plastik gövdeli olmalıdır.
10. Fırçanın kılları akriliğin üzerinde iz bırakacak, çizecek sertlikte olmamalıdır. 
11. Fırça kılları kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı, kolaylıkla tahribata uğramamalıdır.
Pamuk fırça;
12. Tahta gövdeli olmalıdır. 
13. Kılları yumuşak olmalıdır. 
14. Fırça kılları pamuktan imal edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	15. Orijinal ambalajında olmalıdır.
16. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirilmesi fırça adedi bazında yapılacaktır.
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