SMT3788 BİYOLOJİK VE KİMYASAL TEMAS EKİPMANI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kan, vücut sıvıları ve kontamine bulaş düzeyi yüksek Patolojik doku ve İnvaziv uygulamalarda kullanılan, uygulayıcıya temasla göz, mukoza, epitel vb/veya ciltten bulaşan hastalıkların vücut bariyerini geçebilen mikroorganizmaların bulaşmasını engelleyen ürünlerdir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünlerin farklı boy, hacim, uygulama yeri vb gibi seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEMAS GÖZ YIKAMA KİTİ
3. [bookmark: _GoBack]Göz yıkama kiti; tıbbi laboratuvarlarda kullanılan ağır ve tehlikeli kimyasalların teması sonrası gözde oluşması muhtemel doku hasarını engellemek amaçlı ve  patojen yüksek bulaş yeteneği olan virüs-bakteri-mikroorganizma gibi biyolojik ajanların teması sonrası kontaminasyonu engellemek ve/veya uzaklaştırmak için kullanıma uygun olmalıdır. 
4. Sıvı halde ve steril olmalıdır.
5. Göz duşu solüsyon şişesinin üzerinde ergonomik göz yıkama kapağı bulunmalıdır.
6. Solüsyon içeriğinde diphoterine (Amfoterik) madde olmalıdır.
7. Ergonomik aparatı ile taşınabilir olmalıdır.
8. Fışkırtma aparatları paslanmaya karşı dayanıklı plastik vb. malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Uygulandıktan kısa bir süre sonra gözü nötralize etme özelliği olmalıdır. 
10. Kullanımı ve ulaşılabilirliği kolay olmalıdır.
11. Göze uygulandığında gözün pH derecesini bozmamalıdır.
12. Asit ve alkali sıçramalarında kullanılacak özelliklerde olmalıdır. Tek göz kullanım özelliğinde olmalıdır.
13. Göz duşları en az 200 ml hacminde olup çeşitli hacim seçenekleri vardır. 
14. Tercihe göre göz duşları duvara monte edilebilir kutu içerisinde, set şeklinde 2 (iki) şişeli olmalıdır.
KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEMAS LABORATUVAR ELDİVENİ
15. Ürün; laboratuvar da kullanılan tehlikeli ağır kimyasallara karşı, patojen yüksek bulaş yeteneği olan virüs-bakteri-mikroorganizmalara karşı, vücut sıvıları ve dokularına yapılan testler ve uygulamalar aşamasında bulaş kontaminasyonunu engellemeli ve maksimum seviyede koruma sağlamalıdır.
16. Ürün; sodyum hydroxide, %40 formaldehite, %37 hydrogen peroxite, %30 n-heptane gibi ağır ve tehlikeli kimyasallara karsı test ettirilmiş olmalı carmustine, cyclophosphamide, thio-TEPA ajanlarına karşı koruma sağlamalıdır.
17. Ürün patojen mikroorganizmalara karşı koruyuculuğunu ve bütünlüğünü yitirmemelidir. Bu husus belgelendirilecektir.
18. Ürün bilek kısmını tam sarmalı ve tam koruma sağlamak için 300(±10)mm uzunluğunda olmalıdır.
19. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalı ve ham maddesi nitril olmalıdır.
20. Parmak hassasiyeti için uç kalınlığı en fazla 0.14 mm olmalıdır.
21. Eldiven çift katlı olmalıdır.
22. Eldiven her iki el içinde kullanıma uygun üretilmiş olmalıdır.
23. Eldiven kopma kuvveti yaşlandırma öncesi 10N, yaşlandırma sonrası 10N olmalı bu sayede kullanım esnasında üründe yırtılma ve kopma yaşanmamalıdır.
24. Eldiven pudrasız ve non-alerjik olmalıdır.
25. Eldivenin AQL seviyesi 1.5 olmalıdır.
26. Ürün en az 50 en fazla 100’lük kutularda satışa sunulmalıdır.

	Genel Hükümler:

	27. Ürün ÜTS kaydı bulunmalıdır.
28. Ambalaj üzerinde yırtık delik veya benzeri deformasyon olmamalıdır.



