SMT3811- TORAKOLOMBER POSTERİOR, DİNAMİK SİSTEM VİDA 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakolomber bölgede instabil segmentin hareket kabiliyetini tamamen yok etmeden omurga stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, kendinden açılı, rotasyonel özellikte tasarlanmış olmalıdır.
3. Ürün, titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, MR uyumlu olmalıdır.
6. Ürün dizaynı posterior yaklaşıma uygun olmalıdır.
7. Ürün, uygulandığı hareket segmentinde tüm hareketleri tamamen kısıtlamayıp bir miktar fleksiyon ve ekstansiyon hareketine izin vermelidir. 
8. [bookmark: _GoBack]Hareket miktarı arttıkça harekete karşı direnci gittikçe artıp sonunda hareketi tamamen engellemelidir.
9. Sistemin tüm parçaları aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
11. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
12. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
13. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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