

SMT3844- SERVİKAL, ANTERİOR PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal bölgede anterior cerrahi yaklaşımla fiksasyon (sabitleme) amacıyla kullanılabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Kilitli,
b. Düz,
c. Poliaksiyel Delikli,
d. Compressıve Frame,
e. Hook Plak,
f. Plak-Vida Kilit Aparatı olarak belirtilen seçeneklerden herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, kalınlığı özafagusu tahriş etmeyecek şekilde minumum kalınlıkta tasarlanmış olmalıdır.
6. Ürün anatomik yapıya uygun olup gerektiğinde eğilebilir olarak dizayn edilmiş olmalıdır. 
7. Vidanın geri çıkmasını engellemek amacıyla kilit mekanizması olmalıdır.
8. Kilitleme mekanizması kolay ve zahmetsiz kullanıma sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
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