

SMT3850- SERVİKAL, POSTERİOR VİDA
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal bölgede (oksipito-servikal/serviko-torasik) spinal segmentlerin fiksasyonu (sabitleme) amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Monoaksiyel,
b. Poliaksiyel,
c. Oksipital,
d. Kanüllü,
e. Kanüllü Odontoid,
f. Laminoplasti,
g. Kortikal, çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır.
3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Sistem dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.
6. Ürün, düşük profilli olmalıdır.
7. Ürün, kilitleme blocker'ları kullanılacak olan vidalarda, vida kilitleme tüm sistem implantlarında tek çeşit olmalıdır.
8. Ürün ile birlikte sistemde kullanılacak tüm malzemeler birbirini tamamlayıcı ve birlikte kullanılabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
10. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma)  ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
12. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. 
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