 SMT3869- SERVİKAL POSTERİOR, HOOK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Servikal bölgede posterior cerrahi yaklaşım ile kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün;
a. Standart,
b. Foraminal, 
c. Oksipital, 
d. [bookmark: _GoBack]Hook-Rod, olmak üzere belirtilen çeşitlerden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün servikal vertebraların laminalarına anatomik olarak uyumlu şekilde imal edilmiş olmalıdır.
6. Ürün servikal roda bağlantı yapılarak kullanılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün enstruman seti birlikte verilmelidir.
8. Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantları, korunması ve steril edilmesi için özel sterilizasyon konteynırları içinde olmalıdır.
9. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma)  ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
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