SMT3870- SERVİKAL POSTERİOR, ROD-ROD KONNEKTÖR
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal bölgede fiksasyon(sabitleme) amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün;
a. Rod-Rod,
b. Rod-Rod, Dinamik,
c. Rod-Rod, Çok Alanda Hareketli, olmak üzere belirtilen çeşitlerden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün spinal segmentlerin posterior cerrahi yaklaşımla fiksasyonu için kullanılmalıdır 
6. Ürün her iki rod arasında bağlantı kuracak şekilde her iki roda sabitlenebilmelidir. Böylece rodların paralel kenar hareketini ve rotasyonunu engellemelidir.
7. Ürün açılandırılabilecek şekilde hareketli olmalıdır. 
8. Ürün uygun açı verildikten sonra sabitlenebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
10. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
12. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. 
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