

SMT3879- SERVİKAL, POSTERİOR PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün servikal bölgede fiksasyon (sabitleme) amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Düz,
b. Oksipital,
c. Laminoplasti,
d. Oksipitoservikal, olarak belirtilen plak seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, anatomiye uygun açılarda veya gerekirse eğim verilebilir özellikte olmalıdır.
6. Sistem dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.
7. Ürün, vidalar ile kemiğe tutturulabilmelidir.
8. Ürün ile birlikte sistemde kullanılacak tüm malzemeler birbirini tamamlayıcı ve birlikte kullanılabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Oksipital plakın servikal roda bağlantısı tek bir bağlantı elemanı ile sağlanabilmelidir.
10. Laminoplasti plaklar, tek taraflı "open door" laminoplasti için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
12. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
13. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
14. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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