SMT3880-TORAKOLOMBER POSTERİOR/ANTERİOR, VİDA-ROD KONNEKTÖR 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakolomber posterior/anterior stabilizasyon sisteminde kullanılmalıdır.
2. Ürün aşırı rod bükülmelerini engellemek, enstrumantasyon işlemini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün;
· Düz Konnektör,
· Offset Konnektör,
· Açılandırılabilir Konnektör, olmak üzere kullanım yerine göre belirtilen seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır

	Teknik Özellikleri: 

	6. Offset konnektörlerin açık-kapalı-düz ve açılı seçenekleri olmalıdır.
7. Vida-Rod bağlantısı bir tek aparat ile kilitlenmeli daha fazla implanta ihtiyaç duyulmamalıdır.
8. Sistem aşırı rod bükülmelerini engellemek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
10. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
12. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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