SMT3946 LABORATUVAR ÇAKMAK DENTAL TORCH
	SMT Temel İşlevi:
	1. Dental termoplastik ürünlerin ısıtılmasında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Alev sahasının bulunduğu kafa kısmının metal, diğer çakmak gaz tankı ve taşıyıcı tablanın sert plastikten ve/veya metal malzemeden yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Tabla üzerinde rahatlıkla durmalıdır.
4. Çakmak gazı ile çalışmalı ve kolay doldurulabilmelidir.
5. Üzerinde gaz ayar düğmesi olmalı, gerektiğinde kilitlenebilmelidir. 
6. Alev miktarı ve oksijen miktarının ayarlanabilmesine izin vermeli ve alev miktarı en az 20-100 mm aralığında olmalıdır.
7. Alev ısısı oksijen miktarına göre en az 300-1300 °C aralığında olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirilmesi ürün adedi bazında yapılacaktır.
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