

SMT4011-ULTRASONİK CERRAHİ UÇ, KEMİK DOKU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün omurga cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürün kemik doku kesme amacıyla kullanılır olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Kesici uçlar, paslanmaz çelikten veya titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
5. Testere tipli veya törpü tipli uçlar irrigasyon amaçlı sprey sağlayan kanallar bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün başta dura olmak üzere vasküler, nöral, duktal ve diğer elastik normal dokulara zarar vermemelidir.
7. Minimum kemik kaybının yanı sıra çabuk iyileşmeyi sağlamak amacıyla uygulama esnasında kesici uçta ve kemik dokusunda ısı meydana gelmemelidir ve nekroz oluşmamalıdır. 
8. Uçları yerleştirdikten sonra, çalıştırmadan önce, tam yerleştiğinden emin olmak için tork anahtarı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. İşlem sırasında hastane ameliyathanesine 1(bir) adet Ultrasonik aspiratör cihazı tahsis edilmelidir. 
10. [bookmark: _GoBack]Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril pakette olmalıdır.
11. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 





1

