|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Cerrahi operasyonlarda dokuya zarar vermeden aspirasyon işlemi yapabilecek şekilde set olarak (uç ve hortumdan oluşan) dizayn edilerek imal edilmiş medikal ürün olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün vakum kontrollü ve vakum kontrolsüz şeklinde türleri olmalıdır. 2. Aspirasyon setinin 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm boylarındaki çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Set aspiratör ucu, PVC hortum ve konik konnektörlerden meydana gelmiş olmalıdır. 2. Aspiratör hattı 24ch (5.6 mm x 8.0 mm) veya 30ch (7.0 mm x 10 mm) çaplarında olmalıdır. 3. Aspiratör ucu saydam ya da açık bir renk ile renklendirilmiş medikal malzemeden imal olmalıdır. 4. Aspiratör ucunun konnektörü aspiratör hortumlarıyla uyumlu 6.35mm (1/4¨) ve 9.50 mm (3/8¨) geniş iç çapa sahip konnektöre sahip olmalıdır. 5. Aspiratör hattı PVC'den yapılmış çizgili yapıda olmalıdır. 6. Aspiratör hattının arka kısmı PVC'den yapılmış kesilebilir konik konnektör içermelidir. 7. Konik konnektörü kesmek suretiyle çapı 1/2’den 1/4’e kadar çıkış elde edilebilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tekli paketlerde ve etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır. 2. CE marka onayı olmalıdır. 3. Ambalaj üzerinde ürün ölçü ve aspiratör uç ve hattının çap bilgisi olmalıdır. |