

SMT4083 BİYOPSİ KAPAĞI, ENDOSKOPİK
	1. [bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Endoskopik işlemler sırasında skopinin çalışma kanalı girişine yerleştirilerek vücut sıvılarının vb. dışarı çıkmasını engellemek, daha hijyenik bir işlem sağlamak ve skopide kullanılacak malzemelerin çalışma kanalın girişini kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş olmalıdır.


	2. SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2.  Biyopsi kanal kapağı, Olympus – Fujinon ve Pentax için kullanılabilir farklı modelleri olmalıdır

	3. Teknik Özellikleri: 

	3. Biyopsi kanal kapağı, çapraz kontaminasyonu önlemek amacıyla tek kullanımlık olarak üretilmiş olmalıdır.
4. Biyopsi kanal kapağı girişi, tek yönlü valf mekanizmasına sahip olmalıdır


	4. Genel Hükümler:

	5. Biyopsi kanal kapağı steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
6. Biyopsi Kanal Kapağı etiketi üzerinde Sterilizasyon Metodu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi ve Lot Numarasını belirten ibareler bulunmalıdır.
7. Teslim edilen her bir malzeme kabul tarihi itibari ile en az 1 (bir) yıl kullanım ömürlü olacaktır. Son kullanma tarihi ambalajlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.









