

SMT4137NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün,sıcaklık derecesi kullanıcı tarafından seçilebilen ısıtıcılı nemlendirici aracılığı ile hastalara yüksek akış oksijen tedavisi uygulamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün yetişkin, pediatrik veya yeni doğan hasta gruplarında kullanılabilmesi için en az üç farklı boyu olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. [bookmark: _GoBack]Ürün, uzun süreli kullanımlarda hasta yüzünde deformasyon veya yara oluşturmayacak şekilde yumuşak silikondan yapılmış olmalıdır.
4. Ürün, yüksek akış oksijen cihazında kullanılan yüksek akış hasta devreleri ile başkaca bir adaptöre ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmelidir.
5. Ürün uzun süreli kullanımlarda hastayı rahatsız etmeyecek şekilde hafif ve konforlu olmalıdır.
6. Ürün yetişkin hastanın yüzündeki sabitliğin koruması için konforlu bir kafa bandına ve tespit klipsine sahip olmalıdır.
7. Pediatrikkanüller hastaya bağlantı için hidrocolloidbant sistemi veya anti alerjik silikon bant içermeli, sabitleme sadece yanak kısımlarında olmalı ve kanülün alt kısmı cırtcırt veya yapışkan sistemli olmalıdır. Bu sayede septumda oluşabilecek yaralanmalar ortadan kaldırılabilmeli ve yan yatma pozisyonunda prongların burundan çıkması önlenerek, tedaviyi aksatabilecek unsurlara engel olunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Teslim edilen her 75 adet yüksek akış nazal kanül ve yüksek akış hortum seti ile birlikte SMG1001 (nazal yüksek akış devresi ve kanülü, yüksek akış nazal oksijen terapi cihazı) teknik şartname grup kodunda teknik özellikleri tanımlanan 1 adet yüksek akış oksijen terapi cihazı, geçici kullanma amaçlı hastaneye teslim edilecektir. 
9. Ürünler steril veya temiz oda şartlarında üretilmiş olmalıve tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






