  SMT4160 LAMEL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Lam üstüne konularak mikroskop altında incelenecek cismin üstüne kapatılan küçük, dört köşe veya yuvarlak ve çok ince cam parçası olup incelenecek cismi sabitlemekte kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Boyutları en az 08x08 mm’den başlayarak farklı boy ve ebatlarda seçenekleri vardır.
3. Şeffaf ve kimyasal dayanıklılığı yüksek hidrolitik sınıf 1 borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Yüzeyi tozsuz, temiz ve kullanıma hazır formda olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Tamamen düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün laboratuvardaki lam boyama ve lam kapama cihazları ile sorunsuz çalışmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün iç ambalajı nem oluşması sebebi ile lamellerin birbirine yapışma olasılığını engellemek için ürün ambalajı hava almayacak şekilde paketlenmeli ya da ürün ambalajının içerisinde silika jel gibi nem alıcılar yer almalıdır.
8. Uluslararası standartlara uygunluğu belgelendirilmelidir. 
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