SMT 4166 PARAFİLM
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Laboratuvarlarda en yaygın kullanılan genel amaçlı sızdırmazlık filmidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Poliolefin ve parafin karışımı maddeden üretilmelidir.
3. Parafilm rulosu en az boyu 30 m, eni 5 cm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Erlen, beher, balon, şişe vb. laboratuvar malzemelerinin ağızlarını sıkıca sararak yapışmalı ve sızdırmayacak durumda kapatılmalarını sağlamalıdır.
5. Uygun şekilde kullanıldığında kabın devrilmesi durumunda kap içindeki sıvının etrafa saçılmasını önlemelidir.
6. 48 saat süre ile tuzlu, inorganik asidik ve bazik çözeltilere dayanmalı ve -45°C ile +500°C arasında ısıya dayanıklı olmalıdır.
7. Normal uzunluğunun en az %200’ü kadar esneyebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	8. Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır. 
9. Malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklanma veya ürünlerde fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanım sırasında fark edilebilecek bu tür sorunlarda; bölümümüz tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde ilgili firma malzemeleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir.
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