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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Alt ekstremite protezlerinde, ayak bileğini ve diz ekleminin salınım ve basma fazını mikroişlemci ile kontrol ederek, ayak bileği ve diz ekleminin fonksiyonlarını yerine getirecek özellikte olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün üç parçadan oluşmalıdır.
· Diz Eklemi,
· Ayak,
· Kurulum Aparatları.
3. Diz ekleminin salınım ve basma fazı kontrolü, hidrolik sistem olmalıdır.
4. Diz eklemi ve ayak bileği ekleminin güç üniti tek merkezden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Diz Eklemi;
· Salınım ve basma fazı mikroişlemci kontrollü olmalıdır.
· Ampute mobilite ölçeğine göre aktivite düzeyi K2 ve/veya K3 ve/veya K4 olan hastaların kullanımına uygun olmalıdır.
· Yürüyüşün her aşamasında eklem elektronik olarak kullanıcının farklı zemin ve hızlarda (merdiven, rampa, düz, engebeli vb. ) yürümesini sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır.
6. Ayak;
· Ayak bileği eklemi mikroişlemci kontrollü olmalıdır.
· Ayağın orijinal kozmetik kılıfı olmalıdır.
7. Kurulum Aparatları;
· Diz ekleminin kurulumu için gerekli bir adet soket adaptörü, bir adet adaptörlü tüp olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, paket içinde kutulu bir şekilde gönderilmelidir. 
9. Kutu üzerinde ürün kodu ve seri numarası bulunmalıdır. 
10. Garanti süresi en az 36 ay olmalıdır.
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