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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Anjiografi işleminde kullanılmak üzere bağlantı uzatma hakkı olarak kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Şeffaf olmalı, içindeki havayı gösterebilmelidir.
3. Uzunluğu 10cm-200cm arasında olmalıdır.
4. Hat uçlarının M-M veya M-F tiplerinde seçenekleri olmalıdır.
5. Bağlantı hortumun basıncı 1000-1200 PSI olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	6. Her model cihazın şırıngası ile uyumlu olmalıdır.
7. Line’ların yapısal özelliğinden dolayı cihazın kendisinde basınç problemlerine ve herhangi bir kalibrasyon hatasına neden olmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Malzemeler steril ambalajında olmalıdır.
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