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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Dilatör vasküler ve nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerde kullanılacaktır.

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Dilatörün içinden 0,038inç guidewire geçmelidir.
3. Dilatörün uzunluğu 15 cm ile 25 cm arası olmalıdır.
4. Giriş sırasında atravmatik olmaması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş (tapered) olmalıdır.
5. Dilatör 4-16F arası kalınlıkta seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır. 
7. Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir. 
8. Dilatör kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır.
9. Dilatatörün bağlantı ucu (hub) kullanılan kılavuz telin dilatörün içine rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyon sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Dilatör steril paketlerde ve orijinal ambalajında bulunmalıdır.
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